安全技术交底记录
编号：____________        交底日期：______年____月____日
	工程名称
	
	
	交底部位
	
	

	施工单位
	
	
	工种 / 班组
	
	

	交底人
	
	职务
	
	交底地点
	


一、工程概况与危险源辨识
本交底针对：________________________________（填写分部分项工程名称）。
主要危险源：高处坠落 / 物体打击 / 机械伤害 / 触电 / 坍塌 / 火灾 / 中毒窒息（按实际勾选并补充）。
作业环境：作业面高度 ______ m，临边洞口情况：____________，交叉作业情况：____________。
二、针对性安全措施
进入施工现场必须正确佩戴安全帽，系好下颚带；高处作业（≥2 m）必须系挂安全带，做到高挂低用。
特种作业人员（电工、架子工、起重信号司索工、焊工等）必须持证上岗，证件在有效期内。
临时用电执行 TN-S 三级配电两级保护，一机一闸一漏一箱；严禁私拉乱接，严禁带电移动设备。
脚手架、模板支撑体系须经验收合格挂牌后方可使用，严禁随意拆除连墙件与扫地杆。
起重吊装须设警戒区、专人指挥，严禁吊物下站人，六级及以上大风停止吊装作业。
动火作业须办理动火证，配备灭火器材并设看火人；易燃易爆物品专库存放、专人管理。
基坑（槽）作业须按方案放坡或支护，设临边防护与上下通道，雨后须检查边坡稳定。
材料堆放不得超载、不得妨碍通道；废料及时清理，做到工完场清。
三、操作规程要点
作业前检查机具设备、防护设施完好；发现隐患立即停止作业并报告。
严格按施工方案与技术交底施工，不得擅自改变工艺与拆除防护设施。
遇雨雪、大雾、六级以上大风等恶劣天气，须停止露天高处及吊装作业。
发生事故立即停止作业、抢救伤员、保护现场并逐级上报，不得瞒报迟报。
四、应急处理
现场急救电话 120，火警 119；项目应急联系人：____________  电话：______________。发生险情时按项目应急预案撤离至集合点：____________。
五、交底确认
	交底人签字
	专职安全员签字
	接收交底班组
	班组长签字

	
	
	
	

	
	
	
	


	序号
	姓名
	工种
	签字
	日期

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：本表一式三份，交底人、被交底班组、安全资料归档各一份。模板为通用框架，请按项目实际方案与当地要求补充后使用。




